(module UMT250 (layer F.Cu) (tedit 54EE26E5)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value UMT250 (at 0 -3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.5 -0.75) (end -5.5 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 -0.75) (end 5.5 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 0.75) (end 3 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -0.75) (end 3 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -4.25 0) (size 2 3.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.25 0) (size 2 3.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Misc/UMT250.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
