(module 7217PCB02 (layer F.Cu) (tedit 5F6E33CD)
  (fp_text reference REF** (at 0 -22.4 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 7217PCB02 (at -1 -10 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.5 5.5) (end 4.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 5.5) (end 4.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 9.5) (end 8 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8 9.5) (end 8 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8 5.5) (end -8 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 5.5) (end -8 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 3) (end -4.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 3) (end 0 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 0) (end -5.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -9 0) (end -5.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -9 -20.5) (end -9 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -20.5) (end -9 -20.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -23.5) (end -4.5 -20.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -23.5) (end -4.5 -23.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -20.5) (end 4.5 -23.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 9 -20.5) (end 4.5 -20.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 9 0) (end 9 -20.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.5 0) (end 9 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.5 3) (end 5.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 3) (end 5.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad S thru_hole circle (at 8 -4) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad R thru_hole circle (at 8 -10.35) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T thru_hole circle (at 8 -16.7) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad TS thru_hole circle (at -8 -16.7) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad RS thru_hole circle (at -8 -10.35) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SS thru_hole circle (at -8 -4) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../submodules/KiCadLib/packages3d/0_Connectors/7217PCB02.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
