(module SMD0603Resistor (layer F.Cu) (tedit 4D4BE977)
  (fp_text reference SMD0603 (at 0 2.49936) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.50038 -1.99898) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -1.99898 -1.00076) (end 1.99898 -1.00076) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 1.99898 -1.00076) (end 1.99898 1.00076) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 1.99898 1.00076) (end -1.99898 1.00076) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -1.99898 1.00076) (end -1.99898 -1.00076) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 smd rect (at -0.89916 0) (size 0.89916 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.89916 0) (size 0.89916 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/StandardCase/SMD0603_Resistor.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
