(module B80C5000-W+W (layer F.Cu) (tedit 54EBACDA)
  (fp_text reference REF** (at 12.7 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value B80C5000-W+W (at 12.7 -5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 27.94 -2.54) (end 27.94 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 -2.9) (end 28.6 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.6 -2.9) (end 28.6 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.6 2.9) (end -3.6 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 2.9) (end -3.6 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 17.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 25 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/SSHFS/development/KiCadLib/3DModels/Misc/B80C5000-W+W.wrl
    (at (xyz 0 0 0.0394))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
