(module SO8_Si4925DDY (layer F.Cu) (tedit 5F6F2CB5)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -3.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SO8_Si4925DDY (at 0 3.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.95 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.95 2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -1.55 -1.9) (end -1.4 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -2.527 -1.905) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.527 -0.635) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.527 0.635) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.527 1.905) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.527 1.905) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.527 0.635) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.527 -0.635) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.527 -1.905) (size 1.194 0.559) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../submodules/KiCadLib/packages3d/0_ICs/SO8_Si4925DDY.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
