(module SPDT_SS13LSP (layer F.Cu) (tedit 5F6F5552)
  (fp_text reference REF** (at -2.25 -6 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  )
  (fp_text value SPDT_SS13LSP (at 2.25 -6 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  )
  (fp_line (start -3.3 0.5) (end -3.3 -5.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.3 -5.9) (end 3.3 -5.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.3 -5.9) (end 3.3 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.9 1.2) (end -1.9 5.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.9 5.2) (end 1.9 5.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.9 5.2) (end 1.9 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 -6) (end -1.25 -19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 -19) (end 1.25 -19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.25 -19) (end 1.25 -6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 0.5) (end 1.25 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -13.97) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -17.78) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.225 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.225 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../submodules/KiCadLib/packages3d/0_Switches/SPDT_SS13LSP.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
