(module SMD1206Resistor (layer F.Cu) (tedit 54FE0475)
  (fp_text reference SMD1206 (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.413) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -2.921 -1.397) (end 2.794 -1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.794 -1.397) (end 2.794 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.794 1.27) (end 2.794 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.794 1.397) (end -2.921 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.921 1.397) (end -2.921 -1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.79832 0) (size 1.79832 2.39776) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.79832 0) (size 1.79832 2.39776) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/StandardCase/SMD0603_Resistor.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.788 0.788 0.788))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
