(module SMD1206Inductivity (layer F.Cu) (tedit 4D4EDA3A)
  (fp_text reference 1206 (at 0 3.50012) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.99974) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start 3.50012 1.99898) (end -3.50012 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -3.50012 1.99898) (end -3.50012 -1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -3.50012 -1.99898) (end 3.50012 -1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 3.50012 -1.99898) (end 3.50012 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 smd rect (at -1.82626 0) (size 1.99898 2.49936) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.82626 0) (size 1.99898 2.49936) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/StandardCase/SMD1206Inductivity.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
