(module RK09K1130-K25-C0 (layer F.Cu) (tedit 54F0FF9C)
  (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RK09K1130-K25-C0 (at 0 -20.32) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -7) (end 0.5 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -7.5) (end 0 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -3.5 -11) (end -4.5 -11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 3.5 -11) (end 4.5 -11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 3.5 -3) (end 4.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -3.5 -3) (end -2.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -10) (end 0 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 -7) (end 3 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.9 -5) (end -4.9 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.9 -1.5) (end 4.9 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.9 -1.5) (end 4.9 -5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.9 -12.5) (end -4.9 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.9 -12.5) (end 4.9 -12.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.9 -12.5) (end 4.9 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -7) (size 3.5 3.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.3 -7) (size 3.5 3.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Misc/RK09K1130-K25-C0.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
