(module AK700-2H (layer F.Cu) (tedit 54EE3FF2)
  (fp_text reference REF** (at 3 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value AK700_2H (at 2.5 -21.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -2.5) (end 0 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -2.5) (end 5 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -10.5) (end -2.5 -10.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 6.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.5 -3.5) (end 6.5 -10.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.5 -10.5) (end 3.5 -10.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 -10.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -3.5) (end 1.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -3.5) (end 1.5 -10.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -10.5) (end -1.5 -10.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -10.5) (end -1.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -10.5) (end -3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -11.5) (end 7.5 -11.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 7.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 -2.5) (end 7.5 -20.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -20.5) (end 7.5 -20.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -20.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/AK700-2H.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
