(module SMD1206CeramicCapacitor (layer F.Cu) (tedit 4D4D6966)
  (fp_text reference SMD1206 (at 0 2.99974) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.50038 -2.49936) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -2.99974 -1.50114) (end 2.99974 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 2.99974 -1.50114) (end 2.99974 1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 2.99974 1.50114) (end -2.99974 1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -2.99974 1.50114) (end -2.99974 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 smd rect (at -1.6002 0) (size 1.40208 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.6002 0) (size 1.39954 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3DViews/Standart_SMD1206_CeramicCap.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/StandardCase/SMD1206CeramicCapacitor.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
