(module SL_8x2_W6_2,54 (layer F.Cu) (tedit 54EFAD83)
  (fp_text reference REF** (at -2.54 -1.27 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SL_8x2_W6_2,54 (at 8.89 5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -3.81) (end 19.05 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -3.81) (end 19.05 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 -3.81) (end 17.78 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.24 -10.16) (end 15.24 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.7 -3.81) (end 12.7 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 -3.81) (end 10.16 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 -3.81) (end 7.62 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -3.81) (end 5.08 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -3.81) (end 2.54 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/SL_8x2_G6_2,54.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
