(module WE-RJ45_74990101210 (layer F.Cu) (tedit 54F11E35)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WE-RJ45_74990101210 (at 0 8.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.1 -2.5) (end -8.1 6.73) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.1 6.73) (end 8.1 6.73) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.1 6.73) (end 8.1 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.1 -5.5) (end -8.1 -10.17) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.1 -10.17) (end 8.1 -10.17) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.1 -10.17) (end 8.1 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.95 -3.9) (size 2 2) (drill 1.63) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.95 -3.9) (size 2 2) (drill 1.63) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -6.325 4.11) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -3.785 4.11) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.785 4.11) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.325 4.11) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.45 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.18 -8.89) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.91 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.64 -8.89) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.63 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.9 -8.89) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.17 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.44 -8.89) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/WE-RJ45_74990101210.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
