(module SD-47219 (layer F.Cu) (tedit 54FC5CAA)
  (fp_text reference REF** (at -6 4.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SD-47219 (at -7 -13) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -12.5 -9) (end -1.25 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end -3.5 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 1) (end -10.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12 3) (end -12 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12 1.75) (end -10.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -9.5) (end 0 -12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -12) (end -13.75 -12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.75 -12) (end -13.75 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.25) (end 0 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.75 -1.25) (end -13.75 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3) (end 0 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3) (end -13.75 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.75 3) (end -13.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad G1 smd rect (at 0 0) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd rect (at 0 -8.3) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd rect (at -13.75 -8.3) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd rect (at -13.75 0) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN8 smd rect (at -11.37 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN1 smd rect (at -3.67 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN2 smd rect (at -4.77 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN3 smd rect (at -5.87 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN4 smd rect (at -6.97 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN5 smd rect (at -8.07 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN6 smd rect (at -9.17 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PIN7 smd rect (at -10.27 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/SD-47219.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
