(module TO-252-3 (layer F.Cu) (tedit 53E8FCF9)
  (fp_text reference TO-252-3 (at 4.5 -7 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -12) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -3.5) (end -0.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -2.5) (end 0.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 -2.5) (end 0.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -3.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 3 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -1.5) (end 3 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -3.5) (end -3 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 -11) (end 3.5 -11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 -11) (end 3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 -3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 -3.5) (end -3.5 -11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 -7.1) (size 5.5 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.285 0) (size 1.3 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.285 0) (size 1.3 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/StandardCase/TO-252-3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
