(module FRT5 (layer F.Cu) (tedit 53E7AC05)
  (fp_text reference FRT5 (at -5.08 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -5.08 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.635 1.27) (end 0.635 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 -1.27) (end 1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.905 -1.27) (end 1.905 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.905 8.89) (end -12.065 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 8.89) (end -12.065 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.16 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -5.08 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.54 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/SSHFS/development/KiCadLib/3DModels/Misc/FRT5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
