(module XO53 (layer F.Cu) (tedit 54F8DBD6)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value XO53 (at 0 -3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.25 1.5) (end -2.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 1.5) (end -2.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1.5) (end -2.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 -1.5) (end 2.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -1.5) (end 2.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 1.5) (end 2.25 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 1.5) (end 0.25 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 -1.5) (end 0.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.27 1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.27 1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 -1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 -1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Misc/XO53.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
