(module BL_7x1_G8_2,54 (layer F.Cu) (tedit 54EF96C8)
  (fp_text reference REF** (at 7.62 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BL_7x1_G8_2,54 (at 7.62 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 16.51 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 16.51 -1.27) (end 16.51 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 16.51 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/BL_7x1_G8_2,54.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
