(module header_1x1 (layer F.Cu) (tedit 4D4F1AD7)
  (fp_text reference header (at 0 2.49936) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.50038 -2.49936) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/header_1x1.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
