(module 3FS9_1S09-19.0 (layer F.Cu) (tedit 54F0C806)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 3FS9_1S09-19.0 (at 0 6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -2.54) (end 5.08 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 2.54) (end -5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 6.25 -3.81) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.25 -3.81) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6.25 3.81) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.25 3.81) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Switch/3FS9_1S09-19.0.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
