(module MJ_Crystal (layer F.Cu) (tedit 54F8CA9E)
  (fp_text reference REF** (at 0 3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MJ_Crystal (at 0 -3.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.5 1.5) (end -0.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -0.25) (end 2.5 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -0.25) (end -2.5 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 -1.5) (end -0.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.85 1.15) (size 1.9 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.85 1.15) (size 1.9 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.85 -1.15) (size 1.9 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.85 -1.15) (size 1.9 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Misc/MJ_Crystal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
