(module ldtDiodesOBSOLETE:SMA (layer F.Cu) (tedit 4D4DA983)
  (fp_text reference SMA (at 0 3.50012) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.99974) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -4.50088 -1.99898) (end 4.50088 -1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 4.50088 -1.99898) (end 4.50088 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 4.50088 1.99898) (end -4.50088 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -4.50088 1.99898) (end -4.50088 -1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 smd rect (at -2.49936 0) (size 2.5019 2.30124) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.49936 0) (size 2.5019 2.30124) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Diodes/SMA.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 180 180))
  )
)
