(module BL_2x1_G8_2,54 (layer F.Cu) (tedit 54EF97B4)
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BL_2x1_G8_2,54 (at 1.27 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/BL_2x1_G8_2,54.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
