(module header_2x3 (layer F.Cu) (tedit 4D4F1CD0)
  (fp_text reference header (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -3.81 -2.54) (end 3.81 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 3.81 -2.54) (end 3.81 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 3.81 2.54) (end -3.81 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -3.81 2.54) (end -3.81 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/Connector/header_2x3.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
