(module SOT89 (layer F.Cu) (tedit 53E7CDD7)
  (fp_text reference SOT89 (at 1.75 -1.75 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -4.5 -2 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.25 0) (end -2.25 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -3) (end -1.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 0) (end 2.25 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 -3) (end 1.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 1.5 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -0.35) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.5 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.65) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${HOME}/mnt/KiCadLib/3DModels/StandardCase/SOT89.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
